Skötselinstruktion för lägenheter med öppen spis.

* Rökgaskanalerna från de öppna spisarna är försedda med fläktar på yttertaket.
* Varje fläkt regleras med en s.k. tyristor som är placerad på väggen intill öppna spisen.
* När eldning sker måste ovillkorligen fläktens varvtal ökas**. Vrid tyristorn till max.**
* Öppna spjället. Tänd brasan. Allt eftersom värmen stiger vrids tyristorn tillbaka till ca. halv effekt.
* Fläkten måste sedan gå tills spisen har kallnat och spjället helt kan stängas.
* Fläkten ska därefter återgå till min. varvtal. **Vrid tyristorn till min. läge.**
* Tänk på att missljud från fläktarna kan störa dina grannar. **Elda därför inte sent på kvällen.**

Styrelsen BRF Lärargården 2022-01-28